연구실폐기물의 수집 및 처리요령

2015. 11

울산과학기술원

Ⅰ. 용어의 정의

1. 폐수: 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한             다. 실험실에서 발생되는 폐액 및 실험에 사용된 초자기구등의 세척수도 포함한다.

2. "폐기물"이란 쓰레기, 연소재(燃燒滓), 오니(汚泥), 폐유(廢油), 폐산(廢酸), 폐알칼리 및 동       물의 사체(死體) 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말       한다.

3. "생활폐기물"이란 사업장폐기물 외의 폐기물을 말한다.

4. "사업장폐기물"이란 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는        「소음ㆍ진동관리법」에 따라 배출시설을 설치ㆍ운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령령으       로  정하는 사업장에서 발생하는 폐기물을 말한다.

5. "지정폐기물"이란 사업장폐기물 중 폐유ㆍ폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐      기물(醫療廢棄物) 등 인체에 위해(危害)를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하      는 폐기물을 말한다.

6. "의료폐기물"이란 보건ㆍ의료기관, 동물병원, 시험ㆍ검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중      인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물(摘出物), 실험 동물      의 사체 등 보건ㆍ환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으      로 정하는 폐기물을 말한다.

Ⅱ.공통사항

1. 배출자는 폐수 및 폐기물은 반드시 허가된 사항만 배출하여야 한다.

2.허가되지 않은 폐기물의 발생 예상시에는 반드시 발생전에 환경담당자에게 연락하여야        하며 환경관리 담당자는 법규에 규정된 절차로 허가를 득한후 담당자에게 연락하며 배출      자는 반드시 허가후 해당 폐기물을 배출하여야 한다.

3. 환경담당자는 학교에서 발생하는 모든 폐기물 및 폐수는 모두 적법하게 처리하여야       하며, 지정보관장소에서 발생하는 보관·운반·처리에서 문제 발생시 책임을 진다.

4. 배출자는 모든 지침사항을 준수하여야 하며, 이를 위반하여 발생하는 법적사항은              책임을 진다.

5. 환경담당관리자는 법적사항이나 기타변경된 사항이 있을시에는 수정하여 내용을 전달한       다.

6. 폐기물 및 폐수등 기타문의사항은 아래 담당자에게 연락한다.

폐기물처리 담당자(LG서브원) : 052- 217 -6952 이동찬

시스템에서 위탁처리신청 : http://safety.unist.ac.kr/Safety/Labwastewater

Ⅲ. 폐수 처리지침

1. 폐수배출 및 수거 체계

폐수관리의 책임은 실험실의 배출자(책임자)와 환경담당자 책임으로 나누어져 있으며,       구체적인 내용은 다음 <그림 1>과 같다.

배출기관의 배출자(책임자)																		운영사의 관리책임
분별수집											실험실보관							회수운반											위탁처리
											http://safety.unist.ac.kr/Safety/Labwastewater 시스템에서 위탁처리신청
			배 출 자								�													환경담당자
											폐수관리 지도․감독 및 협력 요청

[그림 1] 폐수 배출 및 수거 체계

<그림1>은 폐수배출 및 수거체계를 간략히 정리하였으며, 배출자는 연구실안전관리 시스템상의 폐기물관리 메뉴에서 위탁처리 신청 후, 폐액스티커를 작성하여 환경관리 담당자에게 해당 폐수의 모든 정보를 제공하고, 환경관리 담당자는 폐수관리에 대한 지도․감독 및 협력요청으로 배출자와의 관계를 긴밀하게 하여야 한다.

2. 폐수 저장 용기 및 분별 수집

2.1 폐수 저장 용기

폐수저장 용기는  수거 담당자가 배부하는 20ℓ형 용기만을 사용한다. 용기는 폐수의 종류

에 따라 4가지(유기계 폐수, 무기계 폐수, 알칼리 폐수, 산 폐수)로 구분된다. 일차적으로

종류가 다른 폐수나 같은 종류라도  혼합해서는 안 되는 물질을 동일한 폐수 저장 용기에

섞어서는 아니 된다.

2.2 폐수 분별 수집

1) 분별수집시 정확한 폐수의 분류는 배출자에게 주어진 최소한의 책임과 의무이며 실험자의 안전을 확보할 수 있는 출발점임을 인식하고, 배출자들은 이에 협조하여야 한다.

2) 폐수를 분별 수집하여 수거용기에 저장하고, 3회까지의 세척 폐수도 저장하여야 한다.

3) 배출자는 폐수를 분류함에 있어 폐수 분별 수집 계통도[그림2]를 따르고 그 물질의          물리․화학적 성질을 고려하여 엄격하게 분류 저장하여야 한다.

4)  반응성 및 폭발성의 물질은 안전한 물질로 전환시킨 후에 용기에 수집하여야 한다.

5) 침전물이나 고형물 (장갑, 병, 휴지, 자석, 분필, 등)을 용기에 넣어서는 안 된다.

6) 폐수와 세척폐수는 반드시 수거용기에 버려야 한다.

7) 폐수저장탱크는 중앙기기센터, 기기 가공동 부근에 위치하고 있으며, 수거 폐수는 기기

가공동저장소에 저장한다.

폐 수																폐액스티커 부착 연구실 정보 기재
						Yes	유기계 폐수
유기계 폐수인가?
	No
																폐액스티커 부착 연구실 정보 기재
						Yes	산 폐수
산 폐수인가
	No
				크롬산 포함
																폐액스티커 부착 연구실 정보 기재
						Yes	알칼리 폐수
알칼리 폐수인가?
	No
				암모니아 함유폐수는 유기계 폐수에
																폐액스티커 부착 연구실 정보 기재
							무기계 폐수

[그림 2] 폐수 분별 수집 계통도

3.  폐수처리의뢰절차

3.1 연구실안전관리시스템>폐기물 메뉴에서 신청

http://safety.unist.ac.kr/Safety/Labwastewater

3.2 폐수처리의뢰전표 작성 (예시)

[해당란 기재 – 정확한 연구실 정보기재]

3.3 폐수수거시 준수사항

1) 폐수 의뢰자는 패액스티커의 연구실정보를 정확히 기재한다.

2) 폐수 의뢰자는 혼합된 폐수가 더 이상의 화학반응을 일으키지 않음을 확인한 후 수거       담당자에게 인계하며, 폐수발생일지(첨부1)를 반드시 함께 제출한다

3) 수거 담당자는 폐수발생일지를 인수받은 후 반드시 개인보호장비를 착용하고 운반장비       를 이용하여 이송하며, 환경담당자는 폐수발생일지를 토대로 폐수배출 운영일지(첨부2)      를 작성하여야 한다.

4) 폐수수거신청은 반드시 연구실안전관리 시스템상에서 위탁신청을 하여야 한다.

3.4 폐수발생일지

1) 폐수발생일지 작성예시

폐수발생일지 실험실명: ○○관 ○○학부 ○○○호 분류: 산폐수
날짜	시 약 명	시약사용량(㎖/g)	폐수발생량(ℓ)
6/4	염산	10	2
6/6	황산	40	7
⁃	⁃	⁃	⁃
⁃	⁃	⁃	⁃
6/10	염산	15	18

2)작성요령 및 기타사항

㉠ 폐수발생일지는 분류에 따라 각각 작성하여야한다.(산, 알칼리, 무기, 유기계폐수)

㉡ 시약명은 반드시 기재한다.(한글 또는 영문)

㉢ 폐수발생량 기재시 누적량으로 기재한다.

㉣ 폐수저장용기의 적정 보관량은 80%~90%로하며, 실험실에 지정된 장소에만 보관한다.

㉤ 중앙기기센터의 사용자도 폐수발생일지를 반드시 작성하여야 한다.

3.5 수거 및 저장용기 지급

폐수수거 일시	수거시간	저장용기 지급
월,수,금요일	09:00 ~ 12:00	실험실당 3개 지급원칙

※ 폐수발생일지 미작성시에는 수거불가

(환경담당자의 배출시설운영일지 작성의 기초자료임)

※ 수거용기를 E/L, 복도에 임의 반출금지

Ⅳ. 의료폐기물의 처리지침

1. 의료폐기물 보관방법 및 기준

허가폐기물

폐기물종류 (분류번호)		전용용기 (도형색상)	내 용	보 관 시 설	보관 기간
격리의료폐기물 (10-11-00)		상자형 합성수지류 (붉은색)	전염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에게 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물	성상이 조직물류일 경우 :전용보관시설(4℃이하) 조직물류 외 : 전용보관 시설(4℃이하) 또는 전용의 보관창고	7일
위해의료폐기물 (10-12-00)	조직물류 폐기물 (10-12-01)	상자형 합성수지류 (노란색)	인체 또는 동물의 조직ㆍ장기ㆍ기관ㆍ신체일부, 동물의 사체, 혈액ㆍ고름 및 혈액생성물(혈청, 혈장, 혈액제제)	전용보관시설(4℃이하)	15일 (치아는 60일)
		상자형 합성수지류 (녹색)	인체 조직물류 중 태반 (재활용하는 경우)	전용보관시설(4℃이하)	15일
	병리계 폐기물 (10-12-02)	합성수지류, 골판지류 (노란색)	시험․검사 등에 사용된 배양액, 배양용기, 보관균주, 폐시험관, 슬라이드, 커버글라스, 폐배지, 폐장갑	전용보관시설(4℃이하) 또는 전용의 보관창고	15일
	손상성 폐기물 (10-12- 03)	상자형 합성수지류 (노란색)	주사바늘, 봉합바늘, 수술용칼날, 한방침, 치과용침, 파손된 유리재질의 시험기구	전용보관시설(4℃이하) 또는 전용의 보관창고	30일
	생물화학 폐기물 (10-12-04)	합성수지류, 골판지류 (노란색)	폐백신, 폐항암제, 폐화학치료제	전용보관시설(4℃이하) 또는 전용의 보관창고	15일
	혈액오염 폐기물 (10-12-05)	합성수지류, 골판지류 (노란색)	폐혈액백, 혈액투석시 사용된 폐기물, 기타 혈액이 유출될 정도로 포함되어 특별한 관리가 필요한 폐기물	전용보관시설(4℃이하) 또는 전용의 보관창고	15일
일반의료폐기물 (10-13-00)		합성수지류, 골판지류 (검은색)	혈액․체액․분비물․배설물이 함유되어 있는 탈지면, 붕대, 거즈, 일회용기저귀, 생리대, 일회용주사기, 수액세트	전용보관시설(4℃이하) 또는 전용의 보관창고	15일

2. 의료폐기물 배출자 의무

1) 모든 의료폐기물은 지정된 보관상자에 폐기물 종류별로 분리하여 배출을 하여야 한다.

2) 의료폐기물은 일반폐기물과 혼합하여 배출하는 행위는 절대 금한다.

3) 보관상자에 기재사항은 반드시 기재한다.(배출자, 사용개시연월일)

4) 배출자는 보관상자 기재사항과 사용후에는 테이프로 반드시 마감처리(종이상자만 해당)하며, 수거담당자는 배출된 보관상자에 스티커를 부착후 보관한다.

5) 봉투형 용기에는 의료폐기물을 그 용량의 80% 이상이 되도록 넣어서는 아니된다.

6) 종이상자에 배출시에는 외부로 폐기물이 나오지 않도록한다.

7) 부패․변질의 우려가 있는 의료폐기물은 전용의 냉동시설에, 그 밖의 폐기물은 밀폐된 전용의 보관창고에 보관하여야 한다.

8) 냉장시설은 섭씨 4℃ 이하의 설비를 갖추어야 하며, 보관 중에는 냉장설비를 항상 가동하여야 한다.(조직물류 폐기물해당)

3. 의료폐기물의 보관 및 처리

1) 보관창고의 바닥과 내벽은 타일․콘크리트 등 내수성 자재로 설치하여야  하며, 세척이 쉽고 항상 청결을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

2) 보관창고 또는 냉동시설의 보기 쉬운 곳에 온도계를 부착하여야 하고, 소독약품 및 장비와 이를 보관할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

3) 보관창고 및 냉동시설은 주 1회 이상 약물소독의 방법으로 소독하여야 한다.

4) 보관창고 및 냉동시설은 보관되어 있는 의료폐기물이 밖에서 볼 수 없는 구조로 되어 있어야 하며, 외부인의 출입을 제한하여야 한다.

5) 보관창고 및 냉동시설에는 보관중인 의료폐기물의 종류․양 및 보관기간 등을 기재한 [그

림3]의 표지판을 설치하여야 한다.

6) 발생하는 의료폐기물을 폐기물처리업의 허가를 받은자에게 위탁하여 처리하여야 한다.

7) 의료폐기물을 위탁처리시 환경담당자는 15일 이상 보관하여서는 아니된다.

8) 의료폐기물을 처리할 때마다 올바로시스템을 사용하여 인수·인계하여야 한다.

9) 발생학부에서 첨부4 의료폐기물 일지를 작성하여 자체 보관한다.

10) 첨부5 실험실 배출자용 문서를 작성하여 폐기물 배출시 수거담당자에게 제출한다.

의료폐기물 보관 표지
	① 폐기물종류 :	② 총보관량 : 킬로그램
	③ 보관기간 :	④ 안전관리자 :
	⑤ 취급시 주의사항 ○ 보관시 : ○ 운반시 :
	⑥ 운반장소:

[그림3] 의료폐기물 보관 표지판

4. 의료폐기물 보관상자

종이상자	합성수지 상자
배출자, 사용개시연월일은 반드시 기재( 미기재시 수거 불가)

5. 의료폐기물 표기방법 및 스티커부착

스티커(예시): 보관창고에 비치되어 있음
배출된 박스에 해당 폐기물 스티커를 부착 부착위치: 의료폐기물 마크(노란색) 위에 부착	보관상자 표기방법

6. 의료폐기물 보관창고

1) 2공학관 1층에 폐기물 보관시설 위치.

2) 2공학관 메인복도에서 T206 복도방향으로 들어가 방화문 개방후 우측에 위치해 있음.

7. 수거 및 보관상자 지급

의료폐기물 수거일시	수거시간	보관용기지급
매주 화	09:00 ~ 12:00	성상별로 맞게 지급

수거신청: 연구실안전관리시스템>폐기물관리

http://safety.unist.ac.kr/Safety/Labwastewater

Ⅴ. 폐기시약 및 시약병 처리지침

1. 시약병 및 폐기시약 배출방법

1) 폐기시약은 배출자가 분별수집하여 실험실내 한곳에 보관하여 처리를 요청한다.

2) 폐기시약이 든 용기가 파손되지 않도록 유의한다.

3) 공시약병(캔,플라스틱포함)은 배출자가 실험실 한곳에 모아두고 폐수용기 수거시 수거담당자가 회수하여 지정된 장소에 보관한다.

4) 공시약병의 경우 용기에 시약이 남지 않게 최대한 사용한다.

5) 공시약병의 고상 및 액상의 잔류 시약물이 흘러나오지 않도록 용기의 마개를 닫는다.

6) 공시약병의 유리는 깨지지 않도록 조심하여 보관한다.

7) 수거담당자는 수거한 공시약병을 의료폐기물 보관창고(좌측) 공간에 보관한다.

2. 처리방법

1) 환경담당자는 수거된 공시약 및 폐기시약은 허가된 위탁업체에 처리한다.

2) 보관장소에 모아둔 공시약병 및 폐기시약은 일정량이 되면 위탁처리를 실시한다.

3) 폐기시약 및 공시약병을 처리할 때마다 올바로시스템을 사용하여 인수·인계하여야 한다.

4) 발생학부에서 첨부3 지정폐기물 일지를 작성하여 자체 보관한다.

5) 첨부5 실험실 배출자용 문서를 작성하여 폐기물 배출시 수거담당자에게 제출한다.

※ 시약병 및 폐기시약은 E/L, 복도에 임의 반출금지

Ⅵ. 지정폐기물 처리지침(의료폐기물 제외)

1. 지정폐기물의 종류 및 보관

폐기물의 종류	상태	비 고	보관기간
폐산	액상	실험실	보관기간 45일 단,년간 총발생량이 3톤미만시 1년가능
폐알칼리	액상
할로겐유기용제	액상
기타폐유기용제	액상
기타폐유기용제	고상
폐유	액상	중앙기기센터,기기가공동

2. 지정폐기물의 보관

1) 지정폐기물 보관시에는 지정폐기물에 의하여 부식되거나 파손되지 아니하는 재질로 된

보관시설 또는 보관용기를 사용하여 보관하여야 한다.

2) 자체 무게 및 보관하려는 폐기물의 최대량 보관시의 적재무게에 견딜 수 있고 물이 스며들지 아니하도록 시멘트·아스팔트 등의 재료로 바닥을 포장하고 지붕과 벽면을 갖춘 보관창고에 보관하여야 하나 다음의 경우에는 그러하지 아니한다.

가) 드럼등 보관용기에 보관하는 경우에로서 내용물이 흘러 나올 우려가 없고 용기외부      에 지정폐기물이 묻어 있지 아니한 경우

나) 침출수가 발생하지 아니한다고 관할 시·도지사나 지방환경관서의 장이 인정하는 경      우

3) 지정폐기물의 보관창고에는 보관중인 지정폐기물의 종류,보관가능 용량,취급시 주의사항 및 관리책임자 등을 적어 넣은 표지판을 다음과 같이 설치하여야 한다.

[그림4] 지정폐기물 보관표지판

가) 보관창고에는 표지판을 사람이 쉽게 볼 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

나) 표지의 규격은 가로 60㎝×40㎝미터 이상으로 제작하며 드럼등 소형용기에 붙이는       경우에는 가로 15㎝×10㎝미터 이상으로 부착한다.

3. 배출자의 의무

1) 지정폐기물은 발생시 발생종류와 발생날짜, 발생량을 환경담당자에게 반드시 알려야한다.

2) 지침에 따른 규정에 의하여 적법하게 보관하여야 한다.

4. 처리방법

1) 환경담당자는 발생된 지정폐기물을 허가된 위탁업체에 처리한다.

2) 환경담당자는 보관기간을 반드시 준수하여 처리하여야 한다.

3) 지정폐기물처리시에는 올바로시스템을 사용하여 인수·인계하여야 한다.

4) 발생학부에서 첨부3 지정폐기물 일지를 작성하여 자체 보관한다.

5) 첨부5 실험실 배출자용 문서를 작성하여 폐기물 배출시 수거담당자에게 제출한다.

첨부1. 실험실배출자용

폐수발생일지

실험실명:           관              학부           호                                  분류:

날 짜	시 약 명	시약사용량(㎖/g)	폐수발생량(ℓ)	배출자

첨부2. 환경관리 담당자용

[별지 제20호서식]
폐수배출시설 운영일지 (「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제33조제2호 및 제3호에 따라 폐수를 처리하는 사업자가 적습니다)
연월일	결재		가동시간 ( ～ )	원료사용량				용수 사용량 (L)	폐수 발생량 (L)	폐수위탁처리			보관 폐수량 (L)	기타 중요사항
										위탁량 (L)	위탁ㆍ수탁 확인서 일련번호	처리 업소명
	대표자	환경기술인
297㎜×210㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

첨부3. 지정폐기물일지

[별지 제36호서식] <개정 2008.8.4>
사업장폐기물 관리대장 (①폐기물의 종류: 지정폐기물 ) (단위: Kg)
②발생내용				③위탁처리내용						④보관량	결재
연월일	성질․상태	발생량	발생량누계	연월일	위탁처리량	운반자	처리자	처리방법	위탁처리량 누계
※지정폐기물 일지 작성시에는 지정폐기물 종류별로 일지를 작성하여야 합니다.

첨부4. 의료폐기물일지

[별지 제36호서식] <개정 2008.8.4>
사업장폐기물 관리대장 (①폐기물의 종류: 의료폐기물 ) (단위: Kg)
②발생내용				③위탁처리내용						④보관량	결재
연월일	성질․상태	발생량	발생량누계	연월일	위탁처리량	운반자	처리자	처리방법	위탁처리량 누계
의료폐기물 일지 작성시에는 의료폐기물 종류별로 일지를 작성하여야 합니다.

첨부5. 실험실 배출자용(의료/지정폐기물)

학 부	호 실	배 출 일	페 기 물 종 류	배 출 량	비 고